전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 기호 진단에서 주황색 화살표가 나타내는 오류는 어떤 오류입니까?

주황색 화살표는 시작 또는 중지 패턴을 확인할 수 없음을 나타냅니다. 화살표가 지정한 영역은 디코드가 실패한 영역입니다. 실패 이유는 다음과 같습니다(각 경우를 나타내는 세부 이미지에 대해 해당 기술 노트를 확인하십시오):

- 시작 또는 중지 패턴이 잘리거나 손상되었음

- 코드가 잘렸음(이미지 경계선이거나 코드를 가리는 물체로 인해)

- 이미지 품질 저하(항상 그렇지 않지만 주로 광원 품질로 인해 발생함)

- 바코드 라벨의 뒤틀림 및 접힘

참고: 참고: 기호 진단은 오직 기능 키를 통해서만 작동하는 기능입니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503