전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# UltraLight의 맨 위 사분면이 설정되지 않는 이유는 무엇입니까?

대부분의 경우 작업자는 판독할 표면에 대해 일정 각도로 판독기를 유지하는 경향이 있습니다. 맨 위 광원 사분면을 사용하지 않으면 반사 및 글레어가 최소화됩니다.

판독기는 네 개의 각 설정에 대해 기본값이 지정된 상태로 제공되지만 첫 번째 범용 설정만 사용됩니다. 범용 설정에서는 서, 남 및 동의 낮은 각도 광원만 사용합니다. 비축 광원 세그먼트를 모두 사용하도록 이 설정을 수정할 수 있습니다.

Note: DM8600,DM8700