전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 고속 초당 프레임 전송 속도로 외부 FTP 서버에 이미지 런타임을 보낼 수 없는 이유는 무엇입니까?

초당 프레임 100개 이상의 속도로 이미지를 판독하고 전송할 수 있도록 지정하는 설정(셀프, 프레젠테이션 또는 외부 트리거 모드)을 사용하는 경우 장치가 이러한 이미지를 자체 이미지 버퍼에 저장하지만 사용자가 이미지를 외부 FTP 서버에 보낼 수 없습니다.

버퍼 덮어쓰기 허용 옵션을 선택하면 이미지를 덮어쓸 수 있습니다. 선택을 취소하면 버퍼에 사용 가능한 공간이 다시 확보될 때까지 새 이미지가 버퍼링되지 않습니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503