전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# PC 네트워크 설정 복사 옵션이란 무엇입니까?

네트워크에서 장치를 선택하면 네트워크 설정 상자가 오른쪽에 나타납니다.

PC 네트워크 설정 복사 버튼을 클릭하여 PC의 네트워크 설정을 복사하면 PC의 서브넷 마스크와 기본 게이트웨이를 찾는 데 드는 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. IP 주소가 복사되면 사용자 PC의 IP 주소가 됩니다. IP 주소 주위의 빨간색 직사각형이 이 필드를 DataMan 장치의 IP 주소로 수동으로 업데이트해야 한다는 것을 미리 알려줍니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500,RTM_Lean