전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 베이스 스테이션에 대한 USB 연결을 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?

베이스 스테이션과 PC 사이의 USB 연결을 설정하거나 유지 관리하는 데 문제가 있을 경우 다음 단계에 따라 USB 연결을 재설정하십시오.

1. 베이스 스테이션에서 USB 케이블 및 전원 케이블을 모두 분리합니다.

2. 베이스 스테이션에 USB 케이블과 전원 케이블을 다시 연결합니다.

3. 판독기를 베이스 스테이션에 배치합니다.

4. 베이스 스테이션에서 판독기를 제거하고 USB-COM/RS_232 구성 코드를 스캔합니다.

Note: default,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base