전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 디스플레이 설정에서는 어떤 설정을 사용할 수 있습니까?

그래프에 표시되는 경고 라인을 여기에서 설정할 수 있습니다.

- 판독률 기준선 표시: 이 상자를 선택하면, 경고 라인이 표시됩니다.

- 판독률 기준선 값(%): 경고 백분율인 백분율 값을 설정할 수 있으며 이 경우 라인은 판독률 그래프에 그려집니다.

- 차트 유형은 어떤 종류의 라인이 표시되는지 결정합니다.

- 비판독 버퍼 크기는 비판독 이미지 기록과 관련되며 여기에 설정된 수는 해당 페이지에서 고려되는 라인(트리거)의 최대수를 나타냅니다.

- 반송된 트리거 세부 정보의 최대 수 상자에 반송된 트리거 세부 정보의 최대 수를 설정합니다.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean