전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 어떤 인쇄할 수 없는 문자가 변환됩니까?

인쇄할 수 없는 문자 변환을 사용하면 값이 0x00에서 0x1F 및 0x7F에 이르는 8비트 ASCII 문자 코드가 변환됩니다. 문자가 아래에 나열된 대로 ASCII 문자 이름에 매핑됩니다.

0x00 <NUL>

0x01 <SOH>

0x02 <STX>

0x03 <ETX>

0x04 <EOT>

0x05 <ENQ>

0x06 <ACK>

0x07 <BEL>

0x08 <BS>

0x09 <HT>

0x0A <LF>

0x0B <VT>

0x0C <FF>

0x0D <CR>

0x0E <SO>

0x0F <SI>

0x10 <DLE>

0x11 <DC1>

0x12 <DC2>

0x13 <DC3>

0x14 <DC4>

0x15 <NAK>

0x16 <SYN>

0x17 <ETB>

0x18 <CAN>

0x19 <EM>

0x1A <SUB>

0x1B <ESC>

0x1C <FS>

0x1D <GS>

0x1E <RS>

0x1F <US>

0x7F <DEL>

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503