전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 비판독 이미지 모드에서 설정할 수 있는 것은 무엇입니까?

비판독 이미지에는 트리거당 이미지가 하나만 저장되며, 사용자가 이러한 이미지를 선택할 수 있습니다. 비판독 이미지 기간은 n번째 불량 판독 이미지마다 저장됩니다. 이는 트리거 모드 간에 평가됩니다. 예를 들어, 길이가 5이고 기간을 3으로 설정하여 버스트 트리거 모드를 선택한 경우 첫 번째 버스트의 1번째 및 4번째 이미지와 두 번째 버스트의 2번째 및 5번째 이미지가 저장됩니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503