전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 고주파 광원 확인란이 비활성화된 이유는 무엇입니까?

고주파 광원을 활성화하려면 이미저 설정을 수동 노출로 변경하고, 트리거 유형을 셀프(내부)로 변경하고, 간격을 16000~20000 또는 32000~34000 사이의 값이나 64000 이상의 값으로 변경합니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM503