전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 지금 전송 버튼을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

이미지를 판독기에서 버퍼링한 경우 먼저 이미지를 기록할 폴더를 선택해야 합니다. 또한 전송을 시작하기 전에 기록을 중지해야 합니다.

페어링된 장치(핸드헬드 장치의 경우)가 베이스 스테이션의 범위에서 벗어나면 버퍼가 지워져 사용할 수 없게 되기 때문에 지금 전송이 작동하지 않습니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700