Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual Configuração de iluminação deve ser selecionada?

Tipos diferentes de marcação e superfícies podem se beneficiar com fontes de iluminação diferentes. A iluminação fixa suporta uma iluminação de campo claro para símbolos de alto contraste em objetos não reflexivos e iluminação de campo escuro para símbolos de baixo contraste em superfícies reflexivas. Qualquer combinação poderá ser selecionada, se oferecer um grau confiável de qualidade do código.

Saiba que diferentes conjuntos de acessórios fixos de iluminação devem ser conectados a portas de saída específicas no módulo E/S expandido, como a seguir:

- Campo claro – perpendicular difuso (90): Porta E/S 2, 3

- Campo escuro – 30 graus em todos os quadrantes (30Q): Portas E/S 4, 5, 6, 7

- Campo escuro – 30 graus quadrantes L - O (30T): Portas E/S 4, 6

- Campo escuro – 30 graus quadrantes N - S (30T): Portas E/S 5, 7

Note: DM8600