Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são os valores que posso configurar no Sensor de altura?

Para calibrar o Sensor de altura de pacote do seu leitor, em primeiro lugar, selecione um dos sensores suportados que você deseja usar: Cortina de luz Omron RS232 ou Medidor de distâncias a laser Baumer RS232.

Ao usar a Cortina de luz Omron RS232, será possível definir os seguintes valores:

- Espaçamento do feixe: a distância em mm entre os feixes, com variação de 0 – 300 mm
- Sensor até a superfície: a distância entre a esteira e o sensor de altura de pacote, com variação de 0 – 10,000 mm. No sensor de altura, meça a partir do ponto de altura zero, usando a marca de calibragem.

Ao usar o Medidor de distâncias a laser Baumer RS232, apenas será possível definir o valor do Sensor até a superfície.

Note: DM503