Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são as configurações avançadas que podem ser configuradas para o disparo?

Se a caixa de seleção Nunca ler o mesmo código duas vezes for marcada, o leitor será impedido de ler o mesmo código duas vezes em um único ciclo do disparo. Se a caixa de seleção Nunca ler o mesmo código duas vezes for desmarcada, o leitor relerá e retransmitirá o mesmo código depois do Atraso da releitura do código especificado (em milésimos de segundo).

A opção Atraso da releitura do código (em milésimos de segundo) permite especificar o atraso entre as tentativas de leitura. A especificação de um valor diferente de zero para este atraso pode ajudar a evitar que os dados confundam o dispositivo que está conectado ao leitor.

Note: default,DM070,DM150,DM260