Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que o quadrante superior do UltraLight não está ligado?

Na maioria dos casos, os operadores tendem a segurar o leitor em um ângulo na superfície que está sendo lida. Ao desabilitar o quadrante de iluminação superior, os reflexos e brilhos são minimizados.

O leitor é enviado com os valores padrão para cada um dos quatro ajustes, mas apenas o primeiro ajuste, Objetivo geral é habilitado. O ajuste de objetivo geral habilita apenas as luzes de ângulo baixo leste, sul e oeste. Você pode modificar este ajuste para habilitar todos os segmentos de iluminação fora de eixo.

Note: DM8600,DM8700