界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 读码设置对哪种触发模式有效？

读取设置可用于单触发、自触发、多触发和连续触发模式。下一个读取设置在指定的“间隔”时间（在“优化成像”面板中指定）后变为活动状态。对于所有其他触发模式，如果已经配置了多种设置，则只会使用当前选定的活动设置（在状态栏中显示）。因为“单击”触发模式无间隔时间，所以当上一次采集完成后立即进行下一次读取设置。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503