界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# USB 连接要使用什么端口？

如果使用 USB 端口连接读码器或基站，确保扫描读码器配置代码文档上的 USB-COM/RS-232 配置代码。然后单击刷新并选择确认为连接至读码器的端口。

注：单击刷新发送所有 COM 端口和以太网子网中的查询字符串。DM7550 和 DM8000 无线读码器应唤醒以应答查询。长按触发器以唤醒读码器。

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base