界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何将不可打印的 ASCII 字符输出更改为键盘可识别的对等字符？

进入“通信设置”下的“不可打印字符”面板，并选取“已启用”。也可以通过启用标准格式化并在完整字符串前后添加 ASCII 命令，来在已转换的字符串前后添加不可打印的 ASCII 命令。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503