界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 使用调谐按钮选项卡中的 3 秒按钮操作，可以设置什么？

可以设置读码器对按住调谐按钮 3 秒钟后应如何作出反应。如果核取更多选项，则功能会按列表顺序运行。

- 如果当前触发模式下支持这些操作，优化采集图像的亮度

- 从配置代码文档中读取配置代码

- 用连续符号中想要的代码符号训练读码器

- 如果执行匹配字符串验证，设置匹配字符串

Note: DM503