界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以使用十六进制或八进制 ASCII 代码指定字符吗？

在前导文本和结束文本字段中，可以将字符指定为 \nnn，此时 nnn 为八进制 ASCII 码。通过输入 \xnn，可以按十六进制指定字符，此时 nn 为十六进制 ASCII 码。

也可以使用以下预定义的代码：

- \a 警报 (ASCII 7)
- \b 退格 (ASCII 8)
- \E ESC (ASCII 27)
- \f 换页 (ASCII 12)
- \n 换行 (ASCII 10)
- \t 水平制表 (ASCII 9)
- \r 回车 (ASCII 13)
- \v 垂直制表 (ASCII 11)
- \\ 反斜杠 (ASCII 92)

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500