界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 读码器使用何种照明与成像器设置？

可以配置四种不同的读取设置。在尝试读码时，读码器依次使用每个已启用的设置尝试读码。要启用设置，单击“读取设置”处的设置照明或选择“读取设置”面板处的设置。启用的设置用绿灯标记。

在开始新扫描时，如果启用了多个设置，读码器总是从最近使用过的设置开始。读码器会根据解码的尝试次数切换设置，即在默认设置下，经过 2 次或 3 次解码不成功后，就会转至下一个设置。选择树状视图中系统设置下方的触发器设置面板，更改尝试解码的次数。

Note: DM8600,DM8700