Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist die Bewegungserkennung?

Mit der Bewegungserkennung können Sie Ihr Lesegerät so einrichten, dass es nach Erkennung einer Bewegung im Sichtfeld des Gerätes für eine bestimmte Dauer in den aktiven Präsentationsauslösermodus wechselt.

Die Einstellungen für die Bewegungserkennung sind nur verfügbar, wenn der Auslösertyp „Präsentation“ eingestellt ist. Bei aktivierter Bewegungserkennung erfasst das Gerät keine Bilder, sondern überwacht den Hintergrund des im Sichtfeld liegenden Bereichs auf Bewegungen.

Erkennt das Gerät Bewegungen, erfasst es aktiv Bilder im Präsentationsauslösermodus. Über die Einstellung Zeitlimit können Sie die Zeitspanne (in Sekunden) angeben, nach der das Gerät von der aktiven Auslösung zurück in die Bewegungserkennung wechseln soll. Dieses Zeitlimit wird jedoch durch jede Bewegung bzw. jede Gut-Lesung zurückgesetzt.

Mit Empfindlichkeit Bewegungserkennung können Sie die Empfindlichkeit des Gerätes bei der Erkennung von Bewegungen definieren. Wenn zum Beispiel eine hohe Empfindlichkeit festgelegt ist, wechselt das Gerät auch dann in den aktiven Präsentationsauslösermodus, wenn das Ausmaß der Bewegung im Sichtfeld gering war.

Note: DM8050,DM8070,DM8600