Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient der Impulscodierer?

Bei externen Auslösermodi können Sie einen Codierer verwenden, mit dem die Taktung der Dateninhaltsausgabe gesteuert wird. In der Regel werden Codierer an einem Förderband montiert. So dreht sich die Codiererachse mit der Bewegung des Förderbands und sendet elektrische Impulse mit der Angabe ihrer Winkelverstellung aus. Die vom Codierer zurückgelegte Drehbewegung ist direkt proportional zum vom Förderband zurückgelegten Weg.

Schließen Sie Ihren Codierer an Eingangsleitung 1, 2 oder 3 an. Die gewählte Eingangsleitung ist dann ausschließlich dem Codierer vorbehalten. Für weitere Aktionen müssen Sie eine andere Eingangsleitung auswählen.

In einer Mehrgeräte-Synchronisierungsgruppe ist es auch möglich, den Codierer an ein primäres Lesegerät anzuschließen.

Note: DM503