Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Aktionen kann ich für den softwarebasierten 3-Sekunden-Tastendruck (im Setup Tool oder durch Drücken von STRG+T) konfigurieren?

Beim Auslösermodus „Einzel“, „Bildfolge“ und „Automatisch“ können Sie festlegen, wie das Lesegerät beim Drücken der Taste für 3 Sekunden reagieren soll. Wenn Sie weitere Optionen markieren, werden die Funktionen in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt.

Durch Drücken der Auslösertaste am Lesegerät für 3 Sekunden können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Helligkeit der erfassten Bilder optimieren, sofern dieser Vorgang vom eingestellten Auslösermodus unterstützt wird

- Im Dokument „Konfigurationscode“ einen Konfigurationscode lesen

- Das Lesegerät auf die erwartete Symbologie für aufeinanderfolgende Symbole trainieren

- Bei Durchführung einer Suchzeichenketten-Validierung eine Suchzeichenkette festlegen

Note: DM050,DM060