Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo utilizo un comodín para representar distintos caracteres o patrones?

Puede representar un solo carácter, cualquier carácter de un conjunto de caracteres, cualquier carácter de un intervalo de caracteres o cualquier carácter que no esté dentro de un intervalo de caracteres utilizando los siguientes caracteres especiales en la cadena de búsqueda:

. para representar cualquier carácter.

[abcd...] para representar cualquier carácter del conjunto de caracteres a, b, c, d ...

[a-z] para representar cualquier carácter dentro del intervalo de caracteres a - z (se pueden utilizar letras o números)

Para invertir el significado de un comodín utilizando un conjunto de caracteres, debe preceder el carácter con el carácter ^.

Para representar un número variable de caracteres, añada uno de los siguientes caracteres modificadores al carácter o al comodín en cuestión:

+ representa uno o más del carácter precedente

* representa cero o más del carácter precedente

? representa cero o uno del carácter precedente

{n} representa n instancias del carácter precedente

{n,m} representa al menos n instancias, pero menos que m del carácter precedente

{n,} representa al menos n instancias del carácter precedente

Algunos ejemplos de correspondencia de comodines:

/A.B/AB/g elimina cualquier carácter entre «A» y «B» en la cadena de entrada

/A.*B/AB/g elimina cualquier número de caracteres entre «A» y «B» en la cadena de entrada

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500