Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo configuro la verificación?

Para configurar la verificación para su verificador DataMan 8600, consulte el capítulo Introducción en el Manual de referencia del verificador portátil DataMan serie 8600, donde se describe la calibración inicial. Después, la pestaña Verificación mostrará un icono verde junto a Sistema calibrado. Para pasar su DataMan 8600 al estado de verificador, consulte Ampliación de un dispositivo para verificación en el Manual de referencia del verificador portátil DataMan serie 8600.

Después de la calibración inicial, para leer símbolos y ver los resultados de la verificación, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Vaya a Configuración > Calidad de los códigos.

- En la pestaña Verificación, marque Verificación activada.

- Seleccione la Vista de herramientas de calidad de los códigos (se activa haciendo clic en Calidad de los códigos en Ver).

- Coloque el verificador sobre el símbolo y accione el disparador. El símbolo debe estar centrado en el campo de visión y el lector debe estar en perpendicular a la superficie que contenga el símbolo y encontrarse en el ángulo correcto. Se debe utilizar el distanciador del verificador para garantizar la correcta presentación del símbolo y los requisitos de iluminación para la directriz de calidad AIM-DPM/ ISO/IEC TR 29158.

- Mueva el lector hasta que el centro del rectángulo rojo quede dentro del rectángulo objetivo verde en el Panel de imágenes. El lector emitirá un pitido para indicar que se ha leído y verificado el símbolo.

Puede ver los resultados de la verificación en la ventana Vista de herramientas de calidad de los códigos. Para cada lectura seleccionada en la vista de herramientas del Historial de resultados, se mostrarán en Vista de herramientas de calidad de los códigos las mediciones de verificación. En la parte superior, podrá ver la calificación global otorgada al código leído.

Propiedad muestra las mediciones individuales y Valor es la diferencia de valor entre lo que se ha leído y el umbral para estas mediciones individuales. Calificación es la calificación de calidad de los códigos que se otorgó a la medición (en esta fila también aparece un icono de color; verde = correcto, rojo = incorrecto, amarillo = el valor está en el umbral). Promedio se basa en las últimas 100 lecturas de esa medición.

Tenga en cuenta que al calibrar el lector, se calibrarán todas las opciones de iluminación activadas, mientras que cualquier opción de iluminación que no esté activada dejará de estar calibrada. Si activa una opción de iluminación sin calibrar, el dispositivo ya no estará calibrado. Si intenta realizar la verificación con un lector sin calibrar, emitirá un tono de error y no verificará ningún símbolo. Vuelva a calibrar el dispositivo para poder realizar verificaciones de nuevo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar los resultados para el formato de datos, consulte el Manual de referencia del verificador portátil DataMan serie 8600.

Note: DM8600