Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué ocurre si activo el rango de enfoque acotado en mi linterna?

Si la distancia que registra el sensor de altura está fuera del rango de enfoque acotado, se centra en el límite más cercano. Los valores por debajo del mínimo hacen que el lector se centre en el mínimo y los valores por encima del máximo hacen que el lector se centre en el máximo. Esto evita la lectura de objetivos fuera del rango de acotación.

El rango predeterminado es un mínimo de 150 mm y un máximo de 1000 mm.

Tenga en cuenta que la distancia de enfoque se calcula desde la lente, no desde la cubierta frontal del lector.

Note: DM370,DM470