Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es Inferior-Superior si configuro los pasos de enfoque a 1?

En el modo de disparo Manual solamente, si los pasos de enfoque se configuran en 1 o 2, el rango de enfoque alternará entre los dos valores: un valor inferior y un valor superior. Esto se representa mediante la división del control en dos partes, que pueden modificarse por separado.

En el caso de la distancia milimétrica, los dos controles son un rango de barrido alto y un rango de barrido bajo. En el caso de las dioptrías, los dos controles son un rango de potencia alto y un rango de potencia bajo.

Tenga en cuenta que la distancia de enfoque se calcula desde la lente, no desde la cubierta frontal del lector.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700