Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce qu'est la Détection de mouvement ?

La Détection de mouvement vous permet de paramétrer votre périphérique pour basculer en mode de Présentation actif ou en mode de Déclenchement automatique pour une durée déterminée après la détection d'un mouvement dans le champ de vue du périphérique.

Les paramètres de Détection de mouvement deviennent disponibles seulement si le type de déclenchement est paramétré sur Présentation ou Automatique. Lorsque la Détection de mouvement est activée, le périphérique ne prend pas d'images mais surveille en arrière-plan si la scène dans le champ de vue se déplace ou non.

Si elle se déplace, le périphérique acquiert activement des images selon le mode de déclenchement Présentation ou Automatique. Le paramètre Délai d'attente vous permet de déterminer la durée (en secondes) après laquelle le périphérique revient en mode Détection de mouvement à partir du déclenchement actif, mais ce délai d'attente est réinitialisé à chaque fois par le mouvement ou une bonne lecture.

La Sensibilité de détection du mouvement vous permet de définir la sensibilité de reconnaissance du mouvement du périphérique. Par exemple, si elle est définie sur Élevée, le périphérique bascule en modes de Présentation et Déclenchement automatique actifs même si la quantité de mouvement dans le champ de vue était réduite.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503