ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 何のコードも読み取られない場合の、リーダの送信内容:

通常は、コードが読み取られない場合には、リーダは何のデータも送信しません。[読み取り無効用文字列] を指定すると、32 文字までの特定の文字列を送信することができます。[システム設定] ノードをクリックして [出力] ノードを開き、[読み取り無効の出力文字列] フィールドに文字列を入力します。 その後 「Enter」 キーを押してください。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,DM9500