ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# シンボル診断とは (機能キー要):

シンボル診断は、読み取り無効なバーコードに関する情報をデバイスがシンボルでお知らせする機能です。このフィードバックを見ることで、バーコードがデコードされなかった理由に対して対応できます。フィードバックは、次の問題を知らせます (バーコードの範囲内)。

- スタートまたはストップのパターン非検出 (コード上にオレンジの矢印)矢印で示された範囲が、デコード失敗の部分です。失敗の理由は次のとおりです (関連のテックノートで、1つ1つのケースを詳しく説明しています）。

  - スタートまたはストップのパターンの途切れ/破損

  - コードの途切れ (画像の端にあったため、またはコードを遮蔽する物体のため）

  - 低い画像品質 (必ずではないものの、光の質が関係していることがよくある)

  - バーコードラベルの反りや折れ

- バーコード内の破損/印刷エラー (コード上に赤い長方形)長方形内の範囲が、破損またはプリントエラーが検出された部分です。プリントエラーの例には次のようなものがあります (関連のテックノートで、1つ1つのケースを詳しく説明しています）。

  - インクのにじみでバーどうしがつながった場合

  - バーのミスプリントで、デコードの許容範囲を超えてバーが細くなった場合

- クワイエットゾーンが不十分 (コード上に赤紫色の長方形)クワイエットゾーンの違反は、バーコード上または両側に十分なスペースがないときに起こります。シンボルによっては、リーダがクワイエットゾーンの違反を許容する場合があります。クワイエットゾーン違反は、一般的にバーコードの周囲の文字や縁取りがバーコードの左右に近すぎるために起こります。また、コードが画像の端にあるため途切れてしまった場合にも起こります (関連のテックノートで、1つ1つのケースを詳しく説明しています)。

- チェックサム検証失敗 (コードの周りにブルーの長方形)チェックサム検証失敗の主な理由は次のとおりです (関連のテックノートで、1つ1つのケースを詳しく説明しています）。

  - バーコードの破損 (バーコードは、折れていても並んで置いてあってもすべてのデータ文字をデコードできますが、チェックサム検証にパスしないときは読み取り不能になります)

  - 不正なパターンの印刷 (エンコードされた文字列とプリントされたバーコードパターンが一致しない場合。シンボルがチェックサムに対応している場合は、デコーダがこうしたエラーを示すことがあります)

グラフィックによる診断のほか、シンボル診断は読み取り無効となった結果それぞれに対して読み取り可能性の測定を返し、コードの左上に表示します。測定値によって画像またはプリントの品質を見積もることができ、また既存の設定の改善にも役立ちます。

シンボル診断は、アップロードされたPNG画像 ([アクション] > [画像] > [画像のアップロード]) で、Cognexリーダがサインしたものだけ利用できます (同一のリーダである必要はありません。画像はどのリーダからでも自動的にサインされます)。画像のアップロード後に、画像パネルまたはクイックセットアップの画像ウィンドウでシンボル診断のフィードバックをチェックしてください。

グラフィックによる診断のほか、シンボル診断は読み取り無効となった結果それぞれに対して読み取り可能性の測定を返します。「シンボルのコントラスト」や「最小のエッジコントラスト」によって、画像またはプリントの品質を見積もることができ、また既存の設定の改善にも役立ちます。測定は、読み取りが無効となったバーコードの左上に表示されます。

下の表では、表示された測定名とその正式名の間にマッピングを表示しています。読み取り可能性測定を参照して、各測定値について理解してください。

正式名 表示名 推定グレード シンボルのコントラスト C A,B,C,D,F 最小のエッジコントラスト EC A,F 印刷太り PG A,F 最小反射率 MR A,F

注意: 注意: シンボル診断は、機能キーでだけアクティブにすることができる機能です。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503