ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 非印字文字機能の特徴:

通常、非印字文字の RAW 値はリーダが COM 通信用に設定されている場合に送信されます。これらの値は、リーダがキーボードウェッジ設定で設定されているとまったく表示されません。非印字文字を <CR> のようなキーボード印字可能文字列に変換する場合、[印刷不能文字の変換] 機能を有効にするとリーダの設定ができるようになります。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503