Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que pode ser alterado nas configurações do botão CALIBRAGEM?

Você pode definir qual entrada o dispositivo usa quando o botão Calibragem é pressionado sobre ela. Como padrão, o botão Tentativas de leitura estendidas do DataMan 8600 é usado para Otimização de calibragem. A Otimização de calibragem escolhe automaticamente a melhor Configuração de leitura para a decodificação atual e define-a como uma Configuração de leitura 4 oculta, no DataMan Setup Tool, bloqueando Simbologia, Exposição, Configurações de iluminação, Foco, etc, enquanto as outras Configuração de leitura são desabilitadas. Isso fornece uma leitura mais rápida para casos de utilização onde o mesmo tipo de código é lido repetidamente.

Para executar a Otimização de calibragem, pressione e mantenha (pressionado) o botão Tentativas de leitura estendidas até que uma luz amarela/verde pisque, depois largue o botão. As luzes continuam piscando até o código ser lido. Quando o disparador é pressionado para ler um código, as luzes circulam, realizando um disparo burst através das Configuração de leitura habilitadas, depois para de pisca. Um bipe e uma luz verde consistente significa que a calibragem terminou e o leitor está otimizado. Você pode desfazer a calibragem mantendo pressionado o botão Tentativas de leitura estendidas, novamente, até o indicador ficar vermelho.

Também podem ser selecionadas opções de leitura alternativas, que são utilizadas pelo botão de Tentativas de leitura estendidas:

- Treinar cadeia de correspondência: Após armar o dispositivo (mantendo pressionado o botão Tentativas de leitura estendidas) com o botão ótico, o próximo disparo define o código lido como uma Cadeia de correspondência (licença necessária para que a Cadeia de correspondência esteja disponível).

- Habilitar verificador: Após armar o dispositivo (mantendo pressionado o botão Tentativas de leitura estendidas), o disparo habilita a verificação no código lido (licença necessária para que a verificação esteja disponível).

Para desabilitar o botão Tentativas de leitura estendidas, usar Desabilitar o botão do leitor, aqui.

Note: DM8600,DM8700