Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são os diferentes Modos de transferência?

O modo de transferência Mediante solicitação transfere imagens quando você clica em Transferir agora no Setup Tool ou quando você envia o DMCC adequado. Se você selecionar o modo de transferência FTP - Tempo de execução, as imagens serão enviadas automaticamente ao servidor FTP, desde que a conexão esteja ativa.

Observe que Transferir agora não funciona quando está fora do alcance da estação de base emparelhada com o dispositivo (no caso dos dispositivos portáteis), pois o buffer é apagado e desabilitado quando está fora do alcance.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500