Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como posso fazer com que o leitor Principal comunique todos os resultados dos códigos de cada leitor do grupo de Sincronização de leitores múltiplos?

No modo Sincronização de leitores múltiplos, o leitor Principal pode ser configurado para comunicar os próprios resultados de código e todos os resultados de código de todos os leitores Secundários. Para configurar, acesse o painel Configurações de simbologia e a guia Códigos múltiplos, e será necessário configurar o ajuste de Número de códigos do leitor Principal. Esse número deve ser configurado com o total de códigos que você gostaria de receber do grupo de Sincronização de leitores múltiplos.

Por exemplo, se você tiver um leitor Principal e um leitor Secundário, cada um lendo um único código, a configuração Número de códigos do leitor Principal deverá ser 2. Já se o leitor Secundário lia 3 códigos e o leitor Principal lia 1, o número de códigos do leitor Principal deverá ser definido como 4. O Número de códigos definido no leitor Principal pode variar de 1 até o número total de códigos lidos por todos os leitores em um grupo único de Sincronização de leitores múltiplos.

Observe que, se um leitor Secundário estiver lendo códigos múltiplos, você também deverá adequar as configurações de códigos múltiplos do leitor Secundário para que ele leia e retorne os resultados dos códigos múltiplos ao leitor Principal.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503