Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Ainda não consigo me conectar com o leitor: Posso reinicializá-lo?

Faça a leitura do comando Reinicializar scanner impresso na parte posterior do documento "Guia de consulta rápida" para reinicializar pelo software. A memória não volátil do leitor não foi apagada, mas o leitor foi desligado e reiniciado.

Se isto falhar, faça a leitura do comando Reinicializar o scanner com os padrões de fábrica para que o leitor volte ao estado padrão de fábrica.

Se isto falhar e você estiver usando um leitor com fio, desconecte o leitor da fonte de alimentação (este procedimento não pode ser usado no DataMan 9500). Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Se isso falhar e você estiver usando o leitor sem fio DataMan 8000, remova a bateria do leitor e coloque-a na estação de base. Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Note: DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700