Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais caracteres especiais precisam ser evitados?

Os seguintes caracteres têm um significado especial na cadeias de pesquisa e substituição:

ˆ . , ( ) [ ] $ \ / * + |

Se você deseja incluir algum destes caracteres em sua cadeia de pesquisa ou substituição, você deve precedê-los com um caractere de barra invertida \. Para incluir um caractere de barra invertida, insira \\. Para inserir um caractere ASCII arbitrário, insira \xhh onde hh é o valor do caractere hexadecimal (você não pode usar \ooo para especificar os valores ASCII octais).

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500