Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como reinicializar a conexão USB na estação base?

Se você sentir alguma dificuldade para estabelecer ou manter uma conexão USB entre a estação base e seu PC, siga estes passos para reinicializar a conexão USB:

1. Desconecte o cabo USB e o cabo de força da estação base.

2. Reconecte o cabo USB e o cabo de força à estação base.

3. Coloque o leitor na estação base.

4. Remova o leitor da estação base e faça a leitura do código de configuração do USB-COM/RS_232.

Note: default,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base