Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que métricas individuais são usadas para a Capacidade de leitura 1D?

Abaixo consta uma lista das métricas calculadas para a avaliação da qualidade da Capacidade de leitura 1D. Para obter mais informações detalhadas sobre esse padrão de qualidade do código e suas métricas, por favor consulte o Guia de programação e configurações do DataMan.

- Int varredura múltipla (Integridade de varredura múltipla) é uma medição da decodabilidade do símbolo, que você obtém através da combinação de múltiplas varreduras do símbolo. Quanto maior for a medição, maior é o grau.

- Contraste mínimo da borda é a diferença mais baixa entre a refletância da barra e a refletância do espaço de dois elementos adjacentes, que fornece uma indicação da nitidez das bordas. Quanto maior for a diferença, maior é o grau.

- Refletância mínima é o valor mínimo de refletância na varredura, uma medição da parte mais escura do código de barras. Quanto mais baixo for o valor, maior é o grau.

- Crescimento da impressão mede o desvio da barra e largura do espaço das larguras correspondentes (indicado na especificação da simbologia), ou seja, mede se as barras são mais estreitas/mais largas comparativamente aos espaços no símbolo. Quanto maior for a diferença, mais baixo é o grau.

- Contraste do símbolo é a diferença entre os valores de refletância mais baixos e mais altos de uma varredura (a diferença na refletância entre a barra mais escura e o espaço mais claro). O grau é maior com uma diferença maior.

- Int varredura única (Integridade de varredura única) é uma medição da decodabilidade do símbolo com uma única varredura. A decodabilidade é mais baixa se as múltiplas localizações do código de barras estiverem danificadas.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500