界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是缓冲模式？

单个缓冲模式可以在完全建立无线连接之前就开始读码。这表明，即使读码器离线，首次读码也能成功。失败的读取将会丢弃。

在多个模式下，读码器可缓冲成功读取高达 1 MB。失败的读取将会丢弃。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500