界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何调节图像焦点？

单击调谐自动选择最佳的读取设置。不仅可以启用“优化亮度”和“训练代码”功能，也可以启用“优化焦点”功能（如果可用）。

单击优化焦点尽可能设置最佳焦点。这项功能只有在读码器装有液体镜头时才可用。如需进一步设置，单击 “优化焦点” 按钮旁边的链接。或者，通过拖动使用图像下方的 焦点 滑块，或输入焦点值︰值可以是屈光度或距离（毫米）。还可以使用“+”和“-”按钮来更改值，但要注意“+”减小屈光度值，而“-”增加屈光度。滑块上橙色区域（大于 500 毫米）距离不可用，因此将滑块移动到此区域时，设置工具会自动禁用距离设置。将滑块或设置的值移出橙色区域可重新启用距离。点击 “高级焦点设置” 链接可导航到 “焦点设置” 面板中，在此面板中可实现更多设置。

也可以在试用“实时显示”时，更改焦点值设置。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503