界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 工业协议

EtherNet/IP 协议

勾选“以太网”选项卡的 “工业协议”框中的EtherNet/IP选项，使读码器采用 EtherNet/IP 协议。

“更改值必须重启后才生效”显示在“通信”横条右侧。点击“保存设置”，然后重启读码器。

PROFINET 协议

勾选PROFINET，使读码器采用 PROFINET 协议。点击“使用站名”框，输入站名。

“更改值必须重启后才生效”显示在“通信”横条右侧。点击 “保存设置” ，然后重启读码器。

SLMP 协议

勾选“SLMP 协议”，使读码器采用 SLMP 协议，然后根据需要设置参数。

“更改值必须重启后才生效”显示在“通信”横条右侧。点击“保存设置”，然后切换读码器的电源或扫描 “复位” 符号，重启读码器，使设置生效。

Modbus TCP

勾选“Modbus TCP”，使读码器采用 Modbus TCP 协议，然后根据需要设置参数。

“更改值必须重启后才生效”显示在“通信”横条右侧。点击 “保存设置” ，然后切换读码器的电源或扫描 “复位” 符号，重启读码器，使设置生效。

EtherNet/IP、PROFINET、SLMP 协议或 Modbus TCP 选项呈灰色

在特定时间内只可以使用一种以太网工业协议。选择一种协议时，另一种协议就不可用了。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base