界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在蜂鸣器设置选项中可以设置什么？

如果设置工具从 DataMan 读码器接收到较好的读取结果时，打开电脑的蜂鸣器。如果 DataMan 读码器内部没有蜂鸣器时此功能很有用。可以在接收较好读数时将蜂鸣器频率设置为 1000 Hz-10000Hz 之间，持续时间设置为 10ms-1000ms 之间。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500