界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 第一次读取后和上次读取延迟后选项之间有何不同？

第一次读取后延迟是在第一次读取给定的代码后开始计时，计时器将不会重置。这意味着，如果读码器在多个图像模式（如连续模式）下，以及如果代码放在读码器前方的时间量等于或超过“重读延迟”，可能会重新读取代码。

上次读取后每次图像中出现给定的代码就重置计时器。这意味着只要代码放在读码器前方，就不会重读代码。对于时间等于或超过重读延迟的代码，只有从读码器视场中移除才会重读该代码。

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600