界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置较长的连击长度？

可以根据该设备现有的资源指定最大的连击长度。在默认情况下，最大连击长度为 202 个图像，但可以增加内存以存储读码器采集的图像来提高它。通过取出当前无助于增加图像数量的图像插槽和减小成像器视场的大小，以增大存储连击图像的可用内存。这可以通过图像尺寸（兴趣区）面板来完成：

1. 选择图像尺寸（兴趣区）面板。
2. 选中成像器 FoV 复选框（单击、连击和连续触发模式）并减少成像器 FoV 的大小。

一旦减小，可以在“应用详情”步骤中增加连击触发长度参数。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470