界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪些个别指标可用于 1D 可读性？

以下是为 1D 可读性质量评定计算的指标列表。有关此代码质量标准及其指标的更详细信息，请查阅 DataMan 通信与编程指南。

- 多次扫描完整性 (Multi-scan Integrity) 是指通过合并符号的多次扫描获得符号解码性的测量。测量值越高，等级越高。

- 边缘对比度最小值是指两个相邻元素的黑条反射比与空白反射比之间的最小差别，它表示边缘清晰度。相差越大，等级越高。

- 反射比最小值是指扫描中的最小反射值，用于测量条形码的最黑暗部分。值越小，等级越高。

- 打印增加量测量黑条和空白宽度与预期宽度（显示于条码符号规格中）的偏差，即它测量符号中的黑条是否比空白更窄/更宽。相差越大，等级越低。

- 符号对比度是指扫描的最高和最低反射值之间的差（最暗黑条和最亮空白之间的反射差） 。相差越大，等级更高。

- 单次扫描完整性 (Single-scan Integrity) 是指用单次扫描测量符号的解码性。如果条形码的多个位置受损，解码性会较低。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500