界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D 条码符号属性

短静区

核取短静区选项后，可以对下列 1-D 符号静区执行范围更宽泛的搜索：Code 128、Code 39 和 Code 93。

短高度代码

选中短高度代码选项可提高对极短极宽符号的解码能力。

更改方向

在默认情况下，DM300X、DM503QL 和 DM503X 读码器的方向设置为全方位。

在默认情况下，DM300L 和 DM503L 读码器的方向设置为栅栏（如下所示）。

代码方向被禁用

如果已用训练方向功能训练了 1D 代码，则代码方向禁用。

用于数据格式化的进程控制/代码度量

在代码质量面板（需要功能键）中启用 1-D 质量指标后，可以在标准格式化面板的指标选项卡中使用它们。

度量值还可以通过脚本存取。如果未启用任何过程控制指标，则返回 -1。

进程控制/代码质量度量报告为 -1 或 NA

当符号的印刷或图像质量非常差，不能用基准解码算法测量进程控制度量时，度量将报告为 -1 或 NA。例如，通过使用图像过滤功能提高印刷或图像质量。

这意味着为了解码，必须将代码对齐该方向。

如果代码与传感器保持垂直，将该方向改为梯子（如下所示）。

这意味着为了解码，必须将代码对齐该方位。

如果代码与栅栏对齐或与传感器垂直，将该方向改为栅栏和梯子。

请注意， DM300L 和 DM503L 读码器仅支持梯子和栅栏方向。

1D数据拼结

数据拼接通过合并和扩展部分读取来提高读码效率。只有安装了功能键 1DDataStitching，才能激活该功能。

使用类型

扩展策略可以对较难读取的条形码解码，但比标准策略需要更长的时间。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503