界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何配置递增/递减数字要素设置？

如果正在验证的字符串包含一系列每次连续读码增加或减少的数字 (0-9)，可以使用此功能。要使用此功能，在开始位置字段指定增加或减少数字的起始位置（0 为第一个字符的位置），并在长度字段中指定将发生变化的字符数量。如果在长度中选择自动，读码器将从起始位置的所有连续数字视作增加或减少数值。使用步长指定读码之间的数值变化量。如果数量减少，选择一个负值。

例如，如果起始字符串为 ABC_123XXPY，随着每一次连续读取，“123”都增加一，则会指定开始位置为 4，长度为 3，步长为 1。（如果确定位置 7 上绝不可能是数字，也可以将长度指定为自动。）请注意，自动设置在达到最大编号时不会增加位数，但会用任何固定的位数设置来重置编号（例如，两位数在达到 99 时，不会变到 100，而是重置为 00）。

在默认情况下，如果字符串无效或无法读取，则期望的数值不会更改。当未读码或代码无效，或同时出现这两种情况时，可以使用未读码更新和验证失败更新复选框来指定要更改的期望值。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500