界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以为高度传感器设定什么值？

要校准与读码器有关的包装高度传感器，首先选择要使用的所支持传感器：Omron 光幕 RS232 或 Baumer 激光测距仪 RS232。

有了 Omron 光幕，就可以设置以下的值：

- 光束间距：光束间的距离（以毫米计），范围介于 0 - 300 毫米
- 传感器距表面：传送带和包装高度传感器之间的距离，范围介于 0 - 10,000 毫米。在高度传感器上，使用校准标记从零高度点开始测量。

有了 Baumer 激光测距仪，仅可以设置传感器距表面的值。

Note: DM503