界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置有效读取图像模式？

除非设置限定的速率，否则“成功读取图像”可存储所有缓冲的成功读取图像。

通过选择速率受限可以限制有效读取图像缓冲的数量。设置读取图像速率（缓冲图像的数量和此计数的频率）和多次触发速率，这是每个设置时间的峰值速率。

Note: default,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700