界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是缓冲的图像设置？

在缓冲的图像设置下方，可以更改通过 FTP 传输的图像大小、格式和质量。

- 大小：缓冲图像的默认图像大小是全尺寸图像。选择不同的图像尺寸可使读码器对每个图像进行子采样，这可极大提高图像传输速度，但图像的精细度会有所降低。

- 格式：在默认情况下，读码器以 .bmp 格式储存采集的每个图像。

- 质量：仅在使用 .jpeg 图像格式时才可用。该滑块可调节内部参数，使读码器在采集的图像上执行流畅的操作，可降低或提高传输速度。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500